Инструкция по прошивке комбинированных конвертеров интерфейса 

SNR-S232-410S (SNR-Eth-RS485-RS232-S) через TFTP

В настройках на сетевой карте ПК выставить ip-адрес TFTP сервера: 192.168.1.2
[image: image1.png]Cooitcres: [P sepcun 4 (ICP/IPvd) X

Ofuve

TlapaneTpsi IP HOXHO HasH3<aTS BBTONSTHEGKH, ECTM CeTo
PORACEXVEAET 3Ty BOSHOXHOCTS. B POTVEHON Chyae yaHaiTe
napaneTps: P y CeTesor0 aamHACTPaTOPS.

Y A—
(®VcronssosaTs creayrowui P-aapec:

Paec
L —

Monyesims aapec DNS-cepsepa asTonamrsecw





Скачать файл прошивки и переименовать имя файла прошивки: SNR-S232-410S.bin
Создать папку и поместить переименованный файл прошивки в неё.
Запустить ПО Tftpd32 (у автора на ПО Tftpd64 не получилось):
В настройках на вкладке GLOBAL снять галочку с DHCP Server.
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В настройках на вкладке TFTP указать путь к папке в которой размещена переименованная прошивка. Поставить галочку в строке Bind TFTP to this address и выбрать в выпадающем меню ip-адрес TFTP сервера: 192.168.1.2. После нажать ОК.
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В главном окне дублируем информацию о пути к папке в которой размещена переименованная прошивка. Выбрать в выпадающем меню ip-адрес TFTP сервера: 192.168.1.2.
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Отключить питание у конвертера интерфейсов SNR-S232-410S.
Включить питание у конвертера интерфейсов SNR-S232-410S. Автоматически запустится процесс прошивки устройства.
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По окончании процесса прошивки устройства SNR-S232-410S главное окно ПО Tftpd32 вернётся в состояние до отключения питания на SNR-S232-410S.
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