Внимание!
В сентябре 2025 произошёл переход в обозначении версий с V707R301CxxxBxxx на V707R401CxxxBxxx. Это означает, что часть шаблона "CxxxBxxx" будет нумероваться с нуля. Вы уже можете наблюдать, что на нашем ресурсе после версии V707R301C011B008 следует V707R401C002B001. Данный переход не накладывает ограничения на возможности перехода к более старым версиям ПО - вы при необходимости свободно можете выполнить downgrade с V707R401CxxxBxxx на V707R301CxxxBxxx.

Внимание!
Вернули значение VLAN MAC (вместо CPU MAC) в качестве Remote-ID в опцию 82 (DHCP Option 82) начиная с версии V707R301C011.

Внимание!
1. Чтобы обновить коммутатор на версию C007 или старше необходимо обновить бутром до версии 7.6.50.
Например:'copy tftp://Х.Х.Х.Х/SNR-S4350X-24(48)FC_7.6.50_boot.rom boot.rom'
2. Обратите внимание, что для хранения ПО используется память MMC с объёмом, достаточным для хранения более чем одного файла ПО.
Чтобы просмотреть содержание памяти MMC, используйте команду 'dir mmc:' или 'dir all'.
При загрузке/выгрузке файлов на/из MMC используйте в указании пути файла приставку 'mmc:'.
Например: 'copy tftp://X.X.X.X/test.img mmc:nos.img'.
