Антенные мачты M30D2/M30D3/M45D3 предназначены для установки на них индивидуальных антенн. Для удобства при транспортировке мачты поставляются в разобранном виде. Благодаря использованию в конструкции алюминиевых труб и узлов мачты обладают низким весом. Мачты комплектуются проволокой для изготовления растяжек. Мачты рекомендуются к креплению на плоские поверхности. Крепежные элементы имеют резьбу М8.

|  |
| --- |
| **Механические характеристики мачт** |
| Название | M30D2 | M30D3 | M45D3 |
| Высота мачты в собранном состоянии, м | 3 | 3 | 4,5 |
| Количество колен | 2 | 3 | 3 |
| Длина одного колена, м | 1,5 | 1 | 1,5 |
| Диаметр труб мачты, мм | 38 | 38 | 38 |
| Материал антенны | Алюминий, оцинкованная сталь |
| Упаковка | полиэтилен |
| Вес комплекта мачты, кг | 2,3 | 2,6 | 3,4 |

|  |
| --- |
| **Комплект поставки** |
| Название | M30D2 | M30D3 | M45D3 |
| Колено длиной 1 метр, шт. | - | 3 | - |
| Колено длиной 1,5 метра, шт. | 2 | - | 3 |
| Узел смыкания колен, шт. | 1 | 2 | 2 |
| Пятка, шт. | 1 | 1 | 1 |
| Длина проволоки для растяжек, м | 8 | 8 | 11 |
| Болт М8\*30, шт. | 4 | 8 | 8 |
| Болт М8\*50, шт. | 1 | 1 | 1 |
| Болт М8\*60, шт. | 1 | 1 | 1 |
| Гайка М8, шт. | 6 | 10 | 10 |
| Шайба Гровера 8 мм, шт. | 6 | 10 | 10 |
| Шайба плоская 8 мм, шт. | 6 | 10 | 10 |
| Заглушка пластиковая, шт. | 1 | 1 | 1 |
| Юбка, шт. | 1 | 1 | 1 |

Узлы крепления растяжек к крыше, и метизы для крепления пятки в комплект не входят!

Производитель: **ООО** «**НПП «Антэкс»».**

antex-e@ya.ru

<http://www.antex-e.ru>

**Срок гарантии составляет 2 года со дня продажи данного устройства, при условии отсутствия механических повреждений.**

Инструкция по установке

антенной мачты

M30D2 / M30D3/ M45D3



****

****